Back To Index << Back To Templates

# Template Parametri Vitali - Comp -(observation) (Tele)

Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.791 | Effective Date | 2025‑09‑29 11:23:07 Other versions this id: observation_ParametriVitali_Pr as of 2024‑01‑17 16:24:31
Status | Draft | Version Label | CompObsParametriVitaliTele
Name | observation_ParametriVitali_Pr | Display Name | Parametri Vitali - Comp -(observation) (Tele)
Label | CompObsParametriVitaliPSS
Classification | CDA Entry Level Template
Open/Closed | Open (other than defined elements are allowed)
Used by / Uses |
Used by 0 transactions and 3 templates, Uses 0 templates
Used by | as | Name | Version
--- | --- | --- | ---
2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.763 | Containment | Parametri Vitali (Tele) (ParametriVitaliTele) | 2025‑09‑15 16:10:38
2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.762 |  | Relazione Finale di Telemonitoraggio (Relazione Finale di Telemonitoraggio) | 2025‑09‑15 16:03:18
2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.790 | Containment | Parametri Vitali (Organizer) (Tele) (OrgParametriVitaliTele) | 2025‑09‑29 11:21:49
Relationship | Specialization: template 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.450 Parametri Vitali - Comp -(observation) (PSS) (2024‑01‑16 11:46:11) Specialization: template 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.447 Gravidanze e Parto - (observation) (PSS) (2024‑01‑16 10:07:51) Specialization: template 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.445 Stile di Vita - (Observation) (PSS) (2024‑01‑15 15:36:59) Specialization: template 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.435 Lista dei Problemi - Stato Clinico (observation) (PSS) (2024‑01‑12 10:12:16) Specialization: template 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.434 Lista dei Problemi - Gravità Probl (Observation)(PSS) (2024‑01‑12 09:51:56) Specialization: template 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.323 Observation_Complicanze (2023‑05‑04 16:13:00) Specialization: template 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.264 Observation_ParametriVitali_Pr (2022‑11‑14 17:26:28)
Item | DT | Card | Conf | Description | Label
--- | --- | --- | --- | --- | ---
hl7:observation |  | 1 … 1 | R |  | CompiPSS
@classCode | cs | 0 … 1 | F | OBS
@moodCode | cs | 1 … 1 | F | EVN
hl7:templateId | II | 1 … 1 | R |  | CompiPSS
@root | uid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.4.3.8.2
hl7:id | II | 1 … 1 | R | L'attributo riporta l'identificativo unico della sezione/componente (Data Type HL7 v3 Instance Identifier). In generale può essere un UUID. | CompiPSS
@root | uid | 1 … 1 | R |
hl7:code | CD | 1 … 1 | R |  | CompiPSS
@code | cs | 1 … 1 | R | Identifica il codice dell'osservazione registrata
| CONF |
The value of @code SHALL be drawn from value set 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.11.45 VitalSignsObservation_PSSIT (DYNAMIC)
@codeSystem | uid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1
@codeSystemName | st | 0 … 1 |  | LOINC
@codeSystemVersion | st | 0 … 1 |  |
@displayName | st | 0 … 1 |  |
hl7:text | ED | 0 … 1 | R |  | CompiPSS
hl7:reference |  | 1 … 1 |  |  | CompiPSS
@value |  | 1 … 1 | R |
hl7:statusCode | CS | 0 … 1 |  |  | CompiPSS
@code | cs | 1 … 1 | R |
| CONF |
The value of @code SHALL be drawn from value set 2.16.840.1.113883.1.11.15933 ActStatus (DYNAMIC)
hl7:effectiveTime | IVL_TS | 0 … 1 |  | Data di rilevazione dell’informazione. Se non noto valorizzare l’elemento col nullFlavor = UNK | CompiPSS
@value |  | 1 … 1 | R |
hl7:repeatNumber | IVL_INT | 0 … 1 |  | L'elemento identifica il valore numerico per indicare il numero delle osservazioni | CompiPSS
@value |  | 1 … 1 | R |
hl7:value | PQ | 0 … 1 |  | Il data type di <observation>/<value> per un <entry> conforme a questo template deve essere selezionato in base all’<observation>/<code>. | CompiPSS
@xsi:type | cs | 1 … 1 | F | PQ
@value | st | 0 … 1 |  |
@unit | st | 0 … 1 |  |
hl7:interpretationCode | CE | 0 … 1 |  |  | CompiPSS
@code | cs | 1 … 1 | R | L'attributo identifica il codice di interpretazione dei risultati. Valore derivato dal codeSystem HL7 ObservationInterpretation https://terminology.hl7.org/3.1.0/CodeSystem-v3-ObservationInterpretation.html (e.g. high, low, normal)
@codeSystem | uid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.5.83
@codeSystemName | st | 0 … 1 | F | HL7 ObservationInterpretation
@codeSystemVersion | st | 0 … 1 |  |
@displayName | st | 0 … 1 |  | L'attributo identifica la descrizione dell’interpretazione dei risultati. Valore derivato dal codeSystem HL7 ObservationInterpretation
hl7:methodCode | CE | 0 … 1 |  |  | CompiPSS
@code | cs | 1 … 1 | R | L'attributo identifica il codice relativo alla tecnica di misurazione applicata per ottenere il risultato.
@codeSystem | uid | 1 … 1 | R | L'attributo identifica l'OID del sistema di codifica utilizzato
@codeSystemName | st | 0 … 1 |  | L'attributo identifica la descrizione del sistema di codifica utilizzato.
@codeSystemVersion | st | 0 … 1 |  |
@displayName | st | 0 … 1 |  | L'attributo identifica al descrizione della tecnica di misurazione applicata
hl7:targetSiteCode | CD | 0 … 1 |  |  | CompiPSS
@code | cs | 1 … 1 | R |
@codeSystem | uid | 1 … 1 | R | L'attributo identifica l'OID del sistema di codifica utilizzato
@codeSystemName | st | 0 … 1 |  | L'attributo identifica il sistema di codifica utilizzato
@codeSystemVersion | st | 0 … 1 |  |
@displayName | st | 0 … 1 |  | L'attributo identifica il codice di identificazione della parte del corpo interessata alla misura e.g. braccio sinistro (pressione), orale (temperatura) etc, utilizzato per avere un dettaglio maggiore.
| CONF |
The value of @code SHALL be drawn from value set 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.11.34 ActSite (DYNAMIC)