Back To Index << Back To Templates

# Template Prestazioni (Tele)

Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.657 | Effective Date | 2025‑05‑28 09:47:19
Status | Draft | Version Label |
Name | Prestazioni | Display Name | Prestazioni (Tele)
Description | Prestazioni
Context | Parent nodes of template element with id 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.657
Classification | CDA Section Level Template
Open/Closed | Open (other than defined elements are allowed)
Used by / Uses |
Used by 0 transactions and 1 template, Uses 2 templates
Used by | as | Name | Version
--- | --- | --- | ---
2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.762 | Containment | Relazione Finale di Telemonitoraggio (Relazione Finale di Telemonitoraggio) | 2025‑09‑15 16:03:18
Uses | as | Name | Version
2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.658 | Containment | Act prestazioni Tele | DYNAMIC
2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.727 | Containment | observationMedia (Tele) | DYNAMIC
Relationship | Specialization: template 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.9.3.7 Prestazioni (RSA) (2018‑04‑11) Specialization: template 2.16.840.1.113883.10.12.201 CDA Section (2005‑09‑07) ref ad1bbr-
Item | DT | Card | Conf | Description | Label
--- | --- | --- | --- | --- | ---
hl7:section |  |  |  |  |
@classCode | cs | 0 … 1 | F | DOCSECT
@moodCode | cs | 0 … 1 | F | EVN
hl7:templateId | II | 0 … 1 |  |  |
@root | uid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.657
hl7:id | II | 0 … 1 |  |  |
hl7:code | CE | 1 … 1 | R |  |
@code | cs | 1 … 1 | F | 62387-6
@codeSystem | uid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1
@codeSystemName | st | 0 … 1 | F | LOINC
@displayName | st | 0 … 1 |  | Interventi
hl7:title | ST | 0 … 1 |  |  |
| Example | <title> Prestazioni </title>
hl7:text | SD.TEXT | 1 … 1 | R |  |
hl7:entry |  | 1 … * | R | Elemento che consente di rappresentare in modo strutturato le informazioni di dettaglio riferite nel blocco narrativo. La strutturazione della entry potrà essere organizzata differentemente a seconda del caso che si vuole descrivere e del livello di dettaglio che si vuole raggiungere. È possibile delineare due casi: 1. Nel primo caso, più semplice e comune, la sarà composta da una o più prestazioni amministrative (espresse attraverso l’elemento ); 2. Nel secondo caso, utilizzabile ove si abbia la necessità di descrivere con più dettagli quanto eseguito, assieme all’indicazione delle prestazioni amministrative attraverso l’elemento , si introdurrà una relazione, mediante l’elemento , tra le prestazioni amministrative e le procedure operative che 2685 ne declinano i dettagli operativi, clinici o di esecuzione; Contains 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.658 Act prestazioni Tele (DYNAMIC) |
@typeCode | cs | 0 … 1 |  | Default value is COMP
| CONF |
The value of @typeCode SHALL be drawn from value set 2.16.840.1.113883.1.11.19446 x_ActRelationshipEntry (DYNAMIC)
@contextConductionInd | bl | 0 … 1 | F | true
hl7:entry |  | 1 … 1 | R | Elemento che consente di inserire contenuti multimediali associati alle prestazioni erogate descritte nel referto Contains 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.727 observationMedia (Tele) (DYNAMIC) |