Back To Index << Back To Templates

# Template effectiveTime frequenza di somministrazione (PrF)

Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.79 | Effective Date | 2022‑07‑08 08:09:36
Status | Draft | Version Label |
Name | effectiveTime_frequenza_di_somministrazione_Pr | Display Name | effectiveTime frequenza di somministrazione (PrF)
Classification | Template type not specified
Open/Closed | Open (other than defined elements are allowed)
Item | DT | Card | Conf | Description | Label
--- | --- | --- | --- | --- | ---
hl7:period |  | 0 … 1 |  |  |
@value | int | 1 … 1 | R |
@unit | cs | 1 … 1 | R | Tale attributo esprime l'unità di misura che definisce la durata dell'intervallo. Se esplicitato, deve essere valorizzato esclusivamente con i valori riportati di seguito: d (giorni); H (ore); s (secondi); min (minuti); wk (week).
hl7:event |  | 0 … 1 |  |  |
@code | st | 1 … 1 | R | Tale attributo deve essere valorizzato con uno dei codici del vocabolario HL7 TimingEvent.
@codeSystem | oid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.5.139
@codeSystemName | st | 0 … 1 |  | Tale attributo deve essere valorizzato con il valore costante corrispondente alla descrizione del sistema di codifica utilizzato.
@displayName | st | 0 … 1 |  | Tale attributo viene valorizzato con la descrizione del relativo codice.