Back To Index << Back To Templates

# Template Impianto dispositivo TPI

Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.733 | Effective Date | 2025‑07‑16 08:27:41
Status | Active | Version Label | ImpiantodispositivoTPI
Name | ImpiantodispositivoTPI | Display Name | Impianto dispositivo TPI
Description | Template CDA Section (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)
Label | ImpiantodispositivoTPI
Classification | CDA Section Level Template
Open/Closed | Open (other than defined elements are allowed)
Used by / Uses |
Used by 0 transactions and 1 template, Uses 1 template
Used by | as | Name | Version
--- | --- | --- | ---
2.16.840.1.113883.2.9.10.1.17.1 | Containment | Tessera portatore di impianto (TPI) | 2025‑07‑14 10:10:10
Uses | as | Name | Version
2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.899 | Containment | Dispositivo (Organizer) TPI (Dispositivo_Organizer_TPI) | DYNAMIC
Relationship | Specialization: template 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.142 Procedura (RAP) (2022‑09‑21 16:50:01) Specialization: template 2.16.840.1.113883.10.12.201 CDA Section (2005‑09‑07) ref ad1bbr-
Item | DT | Card | Conf | Description | Label
--- | --- | --- | --- | --- | ---
hl7:section |  | 1 … 1 | R | Elemento atto a descrivere i dispositivi impiantati | ImpioTPI
@classCode | cs | 0 … 1 | F | DOCSECT
@moodCode | cs | 0 … 1 | F | EVN
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M |  | ImpioTPI
@root | uid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.733
hl7:code | CE | 1 … 1 |  | Elemento di tipo Coded Element (CE) che definisce nel dettaglio, sulla base di un particolare vocabolario predefinito, la tipologia di <section> che si sta compilando. La codifica che deve essere utilizzata per indicare che la section in oggetto è relativa alle richieste è la codifica LOINC. | ImpioTPI
@code | cs | 1 … 1 | F | 74720-4
@codeSystem | uid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1
@codeSystemName | st | 0 … 1 | F | LOINC
@codeSystemVersion | st | 0 … 1 |  |
@displayName | st | 0 … 1 | F | Dispositivo
hl7:title | ST | 0 … 1 |  | Dispositivo impiantabile | ImpioTPI
hl7:text | SD.TEXT | 0 … 1 | R | Elemento nel quale vengono inserite tutte le informazioni "human-readable" ovvero tutte quelle informazioni esposte in modo narrativo. | ImpioTPI
hl7:entry |  | 1 … * |  | Questo elemento è atto a riportare il singolo dispositivo (Monocomponente, Multicomponente) Contains 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.899 Dispositivo (Organizer) TPI (DYNAMIC) | ImpioTPI
@typeCode | cs | 0 … 1 |  | Default value is COMP