Back To Index << Back To Templates

# Template Dettaglio Dispositivo TPI

Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.753 | Effective Date | 2025‑07‑25 16:31:55
Status | Active | Version Label | Dettaglio Dispositivo TPI
Name | DettaglioDispositivoTPI | Display Name | Dettaglio Dispositivo TPI
Label | Dettaglio DispositivoTPI
Classification | CDA Entry Level Template
Open/Closed | Open (other than defined elements are allowed)
Used by / Uses |
Used by 0 transactions and 3 templates, Uses 3 templates
Used by | as | Name | Version
--- | --- | --- | ---
2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.899 | Containment | Dispositivo (Organizer) TPI (Dispositivo_Organizer_TPI) | 2026‑01‑12 15:06:19
2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.733 |  | Impianto dispositivo TPI (ImpiantodispositivoTPI) | 2025‑07‑16 08:27:41
2.16.840.1.113883.2.9.10.1.17.1 |  | Tessera portatore di impianto (TPI) | 2025‑07‑14 10:10:10
Uses | as | Name | Version
2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.754 | Containment | manufacturedProduct TPI (manufacturedProduct TPI) | DYNAMIC
2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.759 | Containment | Act riferimento a tessera precedente(TPI) (Act riferimento tessera precedente(TPI)) | DYNAMIC
2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.761 | Containment | Stato dispositivo (Observation) TPI (Stato_Dispositivo_Observation_TPI) | DYNAMIC
Relationship | Specialization: template 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.452 Dettaglio Protesi (supply) (PSS) (2024‑01‑16 14:50:05) Specialization: template 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.295 Erogazione_Supply (2023‑02‑13 15:01:16)
Item | DT | Card | Conf | Description | Label
--- | --- | --- | --- | --- | ---
hl7:supply |  | 1 … 1 | R |  | Dettaglio DispositivoTPI
@classCode | cs | 0 … 1 | F | SPLY
@moodCode | cs | 1 … 1 | F | EVN
hl7:templateId | II | 1 … 1 | R |  | Dettaglio DispositivoTPI
@root | uid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.753
hl7:id |  | 1 … 1 |  | L'elemento <id> riporta l'identificativo univoco dispositivo UDI-DI | Dettaglio DispositivoTPI
@root | oid | 1 … 1 | R |
@extension | st | 1 … 1 | R |
@assigningAuthorityName | st | 0 … 1 |  |
hl7:code | CD | 1 … 1 | R | L'elemento <code> deve essere derivato dal value set definito nella Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND) con @codeSystem “2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48” o da altro sistema di codifica. | Dettaglio DispositivoTPI
@code | cs | 1 … 1 | R |
@codeSystem | uid | 1 … 1 | R |
@codeSystemName | st | 0 … 1 |  |
@codeSystemVersion | st | 0 … 1 |  |
@displayName | st | 0 … 1 |  |
hl7:statusCode |  | 1 … 1 | R |  | Dettaglio DispositivoTPI
@code | cs | 1 … 1 | F | completed
hl7:effectiveTime | IVL_TS | 1 … 1 | R | L'elemento <effectiveTime> rappresenta la data e ora in cui il dispositivo è stato impiantato, sostituito/espiantato. | Dettaglio DispositivoTPI
| Example | <effectiveTime> <low value="20240101103000+0100"/> <high value="20250101120000+0100"/></effectiveTime>
hl7:low |  | 1 … 1 |  | L'elemento <low> indica la data e ora di impianto del dispositivo | Dettaglio DispositivoTPI
@value | ts | 0 … 1 |  |
hl7:high |  | 0 … 1 | C | L'elemento <high> deve essere valorizzato qualora si volesse indicare la data e ora di rimozione del dispositivo | Dettaglio DispositivoTPI
@value | ts | 0 … 1 |  |
hl7:product |  | 1 … 1 |  | Contains 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.754 manufacturedProduct TPI (DYNAMIC) | Dettaglio DispositivoTPI
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | PRD
hl7:participant |  | 0 … 1 |  | Questo elemento rappresenta la struttura sanitaria che ha effettuato l'impianto | Dettaglio DispositivoTPI
@typeCode | cs | 1 … 1 | F | LOC
@contextControlCode | cs | 0 … 1 |  |
| Example | <participant typeCode="LOC"> <participantRole classCode="SDLOC"> <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.6" extension="120103.XX.49" assigningAuthorityName="Ministero della Salute"/> <playingEntity> <name>Ospedale San Giovanni</name> </playingEntity> </participantRole></participant>
hl7:participantRole |  | 1 … 1 | R |  | Dettaglio DispositivoTPI
@classCode | cs | 0 … 1 | F | SDLOC
hl7:addr |  | 0 … 1 | R |  | Dettaglio DispositivoTPI
hl7:playingEntity |  | 1 … 1 | R |  | Dettaglio DispositivoTPI
hl7:name |  | 1 … 1 | R |  | Dettaglio DispositivoTPI
hl7:id |  | 0 … 1 |  |  | Dettaglio DispositivoTPI
@root | oid | 1 … 1 | R |
@extension | st | 1 … 1 | R |
@assigningAuthorityName | st | 0 … 1 |  |
hl7:participant |  | 1 … 1 |  | Questo elemento riporta il modello del dispositivo | Dettaglio DispositivoTPI
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | DEV
hl7:participantRole |  | 1 … 1 | R |  | Dettaglio DispositivoTPI
@classCode | cs | 0 … 1 | F | MANU
hl7:playingDevice |  | 1 … 1 | R |  | Dettaglio DispositivoTPI
hl7:manufacturerModelName |  | 1 … 1 | R |  | Dettaglio DispositivoTPI
hl7:entryRelationship |  | 0 … 1 |  | Questo elemento consente di riportare il riferimento alla tessera portatore di impianto precedentemente associata al dispositivo, nel caso in cui quest’ultimo sia stato sostituito. In questo modo è possibile mantenere la tracciabilità storica del dispositivo e della tessera originaria. Contains 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.759 Act riferimento a tessera precedente(TPI) (DYNAMIC) | Dettaglio DispositivoTPI
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | COMP
hl7:entryRelationship |  | 0 … 1 |  | Contains 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.761 Stato dispositivo (Observation) TPI (DYNAMIC) | Dettaglio DispositivoTPI
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | COMP