Back To Index << Back To Templates

# Template entry_Screening_Appuntamento

Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.714 | Effective Date | 2025‑07‑04 10:41:43
Status | Active | Version Label | entry_Screening_Appuntamento
Name | entryScreeningAppuntamento | Display Name | entry_Screening_Appuntamento
Description | entry
Label | entry_Screening_Appuntamento
Classification | CDA Entry Level Template
Open/Closed | Open (other than defined elements are allowed)
Used by / Uses |
Used by 0 transactions and 2 templates, Uses 1 template
Used by | as | Name | Version
--- | --- | --- | ---
2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.613 | Containment | Section per lettera di invito screening (Section per lettera di invito screening) | 2025‑05‑22 08:16:32
2.16.840.1.113883.2.9.10.1.14.1 |  | Lettera di invito per screening o ad altri percorsi di prevenzione | 2025‑05‑20 11:02:41
Uses | as | Name | Version
2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.34 | Containment | CDA addr (addr) | DYNAMIC
Item | DT | Card | Conf | Description | Label
--- | --- | --- | --- | --- | ---
hl7:encounter |  | 1 … 1 | R | L'elemento <encounter> è utilizzato per descrivere un invito, già programmato o da programmare tra l’assistito e la struttura sanitaria. | entrento
@moodCode | cs | 1 … 1 | F | APT
| Con data e ora già fissate, l’attributo @moodCode DEVE essere valorizzato con "APT"
hl7:effectiveTime |  | 1 … 1 | R | Il tag <effectiveTime> identifica l'orario previsto per l’appuntamento. Se l'incontro non è ancora avvenuto e la data non è nota o non disponibile, deve essere utilizzato un attributo @nullFlavor = 'UNK' | entrento
hl7:participant |  | 0 … 1 |  | L'elemento <participant> indica la struttura sanitaria o il luogo in cui si svolgerà l'incontro clinico. | entrento
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | LOC
hl7:participantRole |  | 0 … 1 |  |  | entrento
@classCode | cs | 0 … 1 | F | SDLOC
hl7:playingEntity |  | 0 … 1 |  |  | entrento
hl7:name |  | 1 … 1 | R |  | entrento
hl7:addr |  | 0 … 1 |  | Contains 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.34 CDA addr (DYNAMIC) | entrento
@use | set_cs | 1 … 1 | R |
| CONF |
The value of @use SHALL be drawn from value set 2.16.840.1.113883.5.1119 AddressUse (DYNAMIC)
hl7:telecom |  | 0 … * |  | L'elemento <telecom> è un numero telefonico (Voce o Fax), un indirizzo di posta elettronica (E-mail), o altro indirizzo di una risorsa raggiungibile con un'apparecchiatura di telecomunicazione. L'indirizzo viene specificato tramite un Universal Resource Locator URL qualificato da una specifica di tempo e codici di uso che aiutano nella decisione, di quale indirizzo scegliere, per una certa ora o giorno e finalità o scopo. In modo analogo al tag <addr>, i numeri di telefono, codificati con il tag <telecom>, sono caratterizzati dall’attributo @use. | entrento
@use | set_cs | 1 … 1 | R |
| CONF |
The value of @use SHALL be drawn from value set 2.16.840.1.113883.5.1119 AddressUse (DYNAMIC)
| Example | <telecom use="WP" value="mailto:prova.provax@gmail.it"/><telecom use="MC" value="tel:3340000000"/><telecom use="WP" value="tel:0100000"/><telecom use="WP" value="mailto://user@PEC.com"/>
hl7:id |  | 0 … * |  | L'elemento <id> riporta l'identificativo della struttura dove si svolgerà l'appuntamento | entrento
@root | oid | 1 … 1 | R |
@extension | st | 1 … 1 | R |
@ assignedAuthorityName | st | 0 … 1 |  |
hl7:entryRelationship |  | 0 … 1 |  | Questo elemento descrive le istruzioni di contatto della struttura | entrento
@ typeCode | cs | 0 … 1 | F | COMP
hl7:observation |  | 1 … 1 | R |  | entrento
@classCode | cs | 0 … 1 | F | OBS
@moodCode | cs | 1 … 1 | F | EVN
hl7:code |  | 1 … 1 | R |  | entrento
@code | cs | 1 … 1 | F | ASSERTION
@codeSystem | oid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.5.4
@codeSystemName | st | 0 … 1 |  |
@displayName | st | 0 … 1 |  |
hl7:text |  | 0 … 1 |  |  | entrento